附件：
汉源县中医医院
制剂室附属设备清单（询价）
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	器具臭氧灭菌烘箱
	电加热、双扉式。
850X900X1800mm
工作温度60~90°C，
电加热功率:3.5 kw、
臭氧量：3.5g/h
	1

	2
	水环式真空泵
	11KW，6.66M3/min
	1台

	3
	真空缓冲罐
	不锈钢304，
容积500L
	1台

	4
	冷却塔用循环水池
	碳钢，外形尺寸5X3X2.5米 壁厚5mm
含箱上支承型钢。
含水箱补水管及阀门
	1套

	5
	IS清水离心泵（碳钢）
	进出口径DN100，
电机功率15KW。
	1台

	6
	分汽缸
	带压力容器证，
φ400X1500，
1进DN125，
6出DN50~100，
带压力表安全阀
	1台

	7
	卧式酒精储罐
	不锈钢304，容积6 m3
罐内常压，带呼吸阻火器。
	1台

	8
	溶剂泵（酒精）
	功率：4KW防爆；杨程40M，流量13M3/H。
	1台

	9
	静音式全无油空压机
	1、
流量0.6m3/min，额定排气压力0.7Mpa， 
电机功率5.5kw
2、储气罐：C-0.6/8
立式结构。容积0.6m3，压力0.8Mpa
3、高温型冷干机：NH-0.5
4、三级过滤器 
	1套


