汉源县中医医院

关于可卸式垃圾箱采购的询价函

各供应商：

根据工作需要，我院拟采购可卸式垃圾箱，现就有关事宜，邀请各单位对该采购项目进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），我院将根据报价情况择优选取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
请将报价文件、单位法人证书、资质符合文件及服务承诺等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年10月10日(星期四)上午9：00前发送至邮箱13398400793@163.com（联系人：陈老师，电话：13398400793）。

附件：1.报价须知

2.报价函   
汉源县中医医院

2024年9月30日
附件1

报价须知

资质要求：

（一）一般资质要求：
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）
6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）
7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）
8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）
9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

二、技术要求和商务要求
（一）采购清单：

1.货物名称：可卸式垃圾箱

2.数量：14个

3.最高限价为90000.00元（大写：玖万元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★配置要求：

1.外形尺寸（长*宽*高）≥2750*1750*1350mm。

2.箱体容积：箱体内部容积≥4.5m³

3.箱体外观结构形式：箱体采用梯形结构。

4.投放口：箱体顶部两侧分别设有2个共计4个投料口,投放口的下边缘离地高度≤1000mm，投料口长度≥750mm，宽度≥350mm，每个投料口门两边装置有两根气动撑杆，投料口四周设有挡水边。

5.箱体防渗漏装置：箱体底板尾部与箱体后门接触处设计有斜面挡水边，高度比底板平面不小于60mm，箱体后门安装有密封胶条，箱体后门采用机械加强型锁紧装置。

6.箱体材质及厚度：箱体两侧板及顶板、后门厚度≥1.8mm的Q235镀锌钢板制作，底板采用厚度≥2.8mm的镀锌Q235镀锌钢板制作，箱体顶框骨架纵向2根横向3根，腰线骨架每侧纵向1根横向3根，底框骨架纵向2根做马口与横向7根焊接一起，前后梯型框骨架各1套，所有骨架均采用60mm×40mm厚度≥1.8mm的Q235镀锌钢矩管制作，箱体底部导轨采用130mm×40mm厚度≥2.8mm的Q235镀锌钢折弯件制作。

7.箱体前立柱：箱体底部前端立柱采用直径≥100mm厚度≥4mm的Q235无缝钢管，底部焊接直径≥140mm、厚度≥7.8mmQ235圆形钢板。

8.后滚轮装置：后滚轮支架采用厚≥9.8mmQ235钢板，支架宽度≥100mm，后滚轮采用厚度≥5mm的Q235无缝钢管两边采用厚≥7.8mmQ235钢板封头制作，轮子宽度≥100mm、直径≥120mm，加装高强度轴承并设计有黄油加注口，轮轴采用直径≥25mmQ235圆钢制作，后滚轮轮轴与后滚轮支架采用螺母链接方式，可拆卸。

9.箱体前挂钩：箱体前挂钩采用直径≥35mm的Q235圆钢制作，挂钩两侧支撑板采用厚≥9.8mmQ235钢板制作，采用60mm×40mm厚度≥2.8mm的Q235镀锌钢矩管将挂钩支撑板与箱体骨架链接。

10.防撞板：箱体前端挂勾处敷设一张宽≥300mm，高≥700mm，厚度≥10mm的Q235钢板作为防撞板。

11.箱体防渗漏：箱体内部从底部起往上25cm高度内所有部位采用满焊工艺，并在箱体后门底部设置有10cm高度的斜面挡水边，投放口以下所有部位敷设≥3mm厚度玻璃钢，箱体后门采用胶条密封，并加装高强度机械锁紧装置，保证运输过程和箱体勾起时垃圾渗滤液不外泄。

12.箱体制作工艺：箱体制作时应焊接牢固，焊点均匀无飞溅，表面打磨光滑平整，接缝处玻璃胶密封处理，箱体内外表面整体打磨静电喷塑处理，确保箱体内外的防腐性能。

13.垃圾箱需与本次采购车厢可卸式垃圾车及采购人原有的可卸式垃圾车完全匹配使用。

（三）★商务要求：

1.交货期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后，采购人通知进场日起10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

1.2交货地点：汉源县中医医院。
2.质量要求：

2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

3.付款方式：

3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

4.报价要求：

4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
（三）报价不接受联合体报价。
附件2
报价函
致：汉源县中医医院

根据你单位“可卸式垃圾箱采购”询价函的要求，经研究和核算相关文件后，我方愿作出报价清单内的报价。我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

我方所提供的文件及资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

报价人：（盖章）

单位地址：
联系人：
联系方式：

日期：
