[bookmark: _GoBack]附：汉源县中医医院广告宣传材料清单

	1
	一、广告宣传清单
	序号
	项目及名称
	材质及制作工艺
	规格
（单位mm）
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	字牌类
	楼顶发光字
	1.1.5mm304不锈钢激光切割面
板，围边焊接打磨烤漆。
2.内嵌4mm亚克力，表面贴透光膜，内装5050防水贴片灯发光，
底板1.2mm不锈围边焊接烤漆。
3.背后钢架
80*80*4mm热镀锌方管焊接，立于原有钢架上
方。（含高空作业费）
	以实际尺寸为准
	㎡
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	2
	
	建筑外墙发光字
	1.不锈钢激光切割面
板，围边焊接打磨烤漆。
2.内嵌亚克力，表面贴透光膜，内装防水贴片灯发光，
底板不锈围边焊接烤漆。
3.背后钢架
热镀锌方管焊接，固定于外墙。（含高空作业费）
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	3
	
	墙体背发光字
	1.不锈钢激光切割面
板，精品围边焊接打磨烤漆。
2.背面嵌亚克力，内装模组背发光，安装于瓷砖表面。
3.需每字的独立笔画单独打过墙孔安装。（含高空作业费）
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	4
	
	原有发光字维修
	5V400W变压器更换（含高空作业费）
	/
	个
	

	
	
	5
	
	
	5V5050防水贴片更换（含高空作业费）
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	6
	
	
	5mm亚克力面板更换（含高空作业费）
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	7
	
	水晶字
	15mm亚克力雕刻烤漆，3mm亚克力贴面。
	以实际尺寸为准
	cm
	

	
	
	8
	
	PVC字
	10mmPVC雕刻烤漆
	1cm
	cm
	

	
	
	9
	
	不干胶
	不干胶雕刻，双层粘贴留白色轮廓边处理
	以实际尺寸为准
	cm
	




[image: ]
	
	
	
	
	贴字
	
	
	
	

	
	
	10
	导视指引类
	户外立招
	新做
	1.1.5mm不锈钢激光切割，开槽折弯焊接，四边凹槽处
理，烤漆。2.外置不锈钢发光字。3.主结构
40*40*3mm热镀锌方
管，面板侧面厚度
160mm，底座钢板采用
10mm钢板。4.基础采用C25混凝
土，预埋螺
杆采用
28mm丝杆。
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	11
	
	
	维修
	线路维护
	/
	次
	

	
	
	12
	
	
	
	5V400W变压器更换
	/
	个
	

	
	
	13
	
	户外总平指示
	新做
	1.1.5mm不锈钢折弯烤漆；
2.画面部分镶嵌卡布灯箱；
3.文字及指示箭头：外置发光字；4.左右立
柱：直径89不锈钢圆管颜色闪银，内套直径
80不锈钢圆管，颜色深灰；
5.主结构
	以实际尺寸为准
	㎡
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	40*40*3mm热镀锌方
管，面板单面开启维
修；
6.基础采用C25混凝
土，预埋螺
杆采用
28mm丝杆。
	
	
	

	
	
	14
	
	
	维修
	画面表面钢化玻璃更换
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	15
	
	
	
	12V5050防水贴片灯更换
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	16
	
	
	
	5mm亚克力面板表面
UV
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	17
	
	
	
	发光内衬4mm亚克力更换
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	18
	
	
	
	5V400W变压器更换
	/
	个
	

	
	
	19
	
	户外交通牌
	2mm铝板背面固定滑槽，面贴反光膜，固定于圆管上。
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	20
	
	室内总平索引
	新做
	1.1.5不锈钢开槽折弯烤漆，图文丝印；
2.5mm亚克力烤漆，图文平板数码印刷；
3.型材切割拼接烤漆，内容丝印，面板90mm；4.主结构
80*80*4mm热镀锌方
管，面板单
	以实际尺寸为准
	㎡
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	面开启维修；
5.表面大理石饰面。
	
	
	

	
	
	21
	
	
	维修
	平面图90型材面板内容更换
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	22
	
	通道不发光双面吊牌
	新做
	1.双面无框开启型材烤漆，上下装大功率高亮led灯对打发光。
2.面贴3mm乳白耐力
板，表面黑色阻光膜雕刻镂空文字图案面贴。3.蓝色部分半透膜面贴发光，内容可更换。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	23
	
	
	整贴内容
	黑色阻光膜文字镂空雕刻整面粘
贴，蓝色部分采用半透膜粘贴，内容更换。
	以实际尺寸为准
	面
	

	
	
	24
	
	
	内容及图标更改
	阻光膜雕刻粘贴，一个图标组中文及英文为一组。
	以实际尺寸为准
	组
	

	
	
	25
	
	电梯厅楼层索引
	新做
	1.1.5mm304不锈钢激光镂空开槽折弯主面板，烤漆文字丝网印刷；
2.镂空部分
	以实际尺寸为准
	㎡
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	内嵌2mm铝合金90面板烤漆丝
印，内容可更换。
	
	
	

	
	
	26
	
	
	内容更换
	90型材面板内容更换
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	27
	标识类
	宣传栏
	新做
	冷轧板，2CM厚PVC板，1CM厚钢化玻璃。
	以实际尺寸为准
	组
	

	
	
	28
	
	
	更换内容
	海报
	以实际尺寸为准
	张
	

	
	
	29
	
	楼梯间门楣
	新做
	1mm不锈钢激光镂空开槽折弯主面板，白色阻光膜雕刻，粘贴内容。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	30
	
	
	内容更换
	白色阻光膜雕刻，粘贴
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	31
	
	诊室门口不发光双面侧立牌
	新做
	1.双面无框型材烤漆。2.表面黑色阻光膜雕刻镂空文字图案面贴。
3.蓝色部分半透膜面
贴，内容可更换。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	32
	
	
	内容更换
	白色阻光膜雕刻，粘贴
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	33
	
	诊室门
	新做
	1.双面无框型材烤漆，上下装大功
	以实际尺寸为准
	块
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	口发光双面侧立牌
	
	率高亮led灯对打发光。
2.面贴3mm乳白耐力
板，表面黑色阻光膜雕刻镂空文字图案面贴。3.蓝色部分半透膜面贴发光，内容可更换。
	
	
	

	
	
	34
	
	
	内容更换
	黑色阻光膜文字镂空雕刻整面粘
贴，蓝色部分采用半透膜粘贴。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	35
	
	区域不发光门楣牌
	新做
	1.双面无框型材烤漆。2.表面黑色阻光膜雕刻镂空文字图案面贴。
3.蓝色部分半透膜面
贴，内容可更换。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	36
	
	
	内容更换
	白色阻光膜雕刻，粘贴内容更换。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	37
	
	区域发光门楣牌
	新做
	1.双面无框型材烤漆，上下装大功率高亮led灯对打发
光。
2.面贴3mm乳白耐力
板，表面黑色阻光膜雕刻镂空文字
	以实际尺寸为准
	块
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	图案面贴，蓝色部分半透膜面贴发光，内容可更换。
	
	
	

	
	
	38
	
	
	内容更换
	黑色阻光膜文字镂空雕刻整面粘
贴，蓝色部分采用半透膜粘贴
	
	
	

	
	
	39
	
	科室牌
	牌子
	1.5mm亚克力烤漆丝印面板，1.2mm不锈钢开槽折弯焊接底座。
2.底座折边侧面12mm，反面10mm，反面焊机械固定卡槽，配机械固定安装件安
装。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	40
	
	
	人名插条
	3mm亚克力雕刻烤漆，文字及彩色图形丝印。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	41
	
	病房牌
	1.5+5+3mm亚克力雕刻镂空烤漆丝印面板，1.2mm不锈钢开槽折弯焊接底座。
2.底座折边侧面12mm，反面10mm，反面焊机械固定卡槽，配机械固定安装件安装。3.人员名称配插条。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	42
	
	洗手间
	1.5mm不锈钢开槽折弯焊接，烤漆文字丝印，图
	以实际尺寸为准
	块
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	门牌
	标3mm亚克力雕刻烤漆丝印粘
贴。
	
	
	

	
	
	43
	
	今日责任护士牌
	牌子
	5+3+3亚克力雕刻镂空插条，烤漆每个牌子附带4个人名插条。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	44
	
	
	人名插条
	3mm亚克力雕刻烤漆，文字及彩色图形丝印。
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	45
	
	床头牌
	牌子
	4mm亚克力印制+透明亚克力盒子
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	46
	
	
	插条
	1mm厚PVC单面UV雕刻
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	47
	
	提示牌
	牌子
	4mm亚克力UV雕刻粘亚克力滑槽
	以实际尺寸为准
	块
	

	
	
	48
	
	
	卡片
	1mmPVC卡印制雕刻
	以实际尺寸为准
	张
	

	
	
	49
	
	地贴
	高清车贴+专用地贴斜纹膜
	以实际尺寸为准
	米
	

	
	
	50
	
	
	
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	51
	
	车贴类
	腰线、高清写真车贴复磨砂贴，数码模切
	以实际尺寸为准
	米
	

	
	
	52
	
	
	
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	53
	
	物品名称标签类
	高清写真车贴复磨砂贴，数码模切
	以实际尺寸为准
	cm2
	

	
	
	54
	
	不锈钢标识
	1mm厚304不锈钢折弯，激光打印内容
	以实际尺寸为准
	个
	





	
	
	55
	宣传类
	奖牌
	钛金奖牌
	拉丝钛金切割焊接烤漆制作
	以实际尺寸为准
	个
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	56
	
	
	木底金泊奖牌
	木底+金泊制作
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	57
	
	
	水晶奖杯
	水晶奖牌
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	58
	
	
	
	
	竖式
	个
	

	
	
	59
	
	电梯广告牌
	型材+钢化玻璃制作
	以实际尺寸为准
	套
	

	
	
	60
	
	门型展架
	加重架子
	以实际尺寸为准
	套
	

	
	
	61
	
	丽屏展架
	美式丽屏（含画面）
	以实际尺寸为准
	套
	

	
	
	62
	
	海报
	高精度户外写真
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	63
	
	户外写真裱PVC板
	户外写真裱5mmPVC板
	按实际尺寸计算
	㎡
	

	
	
	64
	
	光面双色板
	双面喷印雕刻
	以实际尺寸为准
	cm
	

	
	
	65
	
	亚克力
	3mm厚亚克力彩色UV白色打底雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
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	66
	
	类
	4mm厚亚克力彩色UV白色打底雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	67
	
	
	7mm厚亚克力彩色UV白色打底雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	68
	
	结皮PVC板类
	5mm厚PVC彩色UV雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	69
	
	
	7mm厚PVC彩色UV底雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	70
	
	
	10mm厚PVC彩色UV雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	71
	
	
	15mm厚PVC彩色UV雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	72
	
	
	20mm厚PVC彩色UV雕刻
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	73
	
	活动背景桁架
	桁架租赁、运输、搭拆
	以实际尺寸为准
	组/天
	

	
	
	74
	
	背景喷绘
	黑白布高精度喷绘
	以实际尺寸为准
	㎡
	

	
	
	75
	
	横幅
	700宽红底单色激光制作
	以实际尺寸为准
	米
	

	
	
	76
	
	铜版纸数码快印
	200-250克铜版纸单面彩色数码快印
	以实际尺寸为准
	张
	

	
	
	77
	
	工作证
	铜版纸双面彩色印制装工作证件套+15宽挂绳
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	78
	
	
	PVC卡片数码快印模切+塑料长尾夹
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	79
	
	
	
	以实际尺寸为准
	个
	

	
	
	80
	
	宣传单
	双面，157克铜版纸
	以实际尺寸为准
	张
	

	
	
	81
	
	
	
	以实际尺寸为准
	
	





	
		
	
	
	
	
	张
	

	82
	
	二折页
	双面，200克铜版纸、压痕
	以实际尺寸为准
	份
	

	83
	
	三折页
	
	以实际尺寸为准
	份
	

	84
	
	亚克力盒子
	3mm亚克力雕刻粘接
	以实际尺寸为准
	个
	

	85
	
	
	
	以实际尺寸为准
	个
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