汉源县中医医院

关于医学流程改造、室外附属工程及能力提升建设项目消防设施设备检测评估的询价函

   各检测单位   ：

因该项目已基本完工，需在消防验收前进行消防设施设备检测评估服务，依据《中华人民共和国消防法》、《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）、《单位消防安全评估导则》（T/JFPA0003-2020）、《医疗机构消防安全检查要点》等法律、法规，现邀请有意向的检测单位对该项目的消防设施设备检测评估进行报价（报价要求详见附件1《报价须知》），我院将根据报价情况择优选取。

请将报价文件、资格符合文件等材料的扫描件（以上资料须载明详细联系方式、加盖公章）于2024年9月23日(星期一)下午17：00前发送至邮箱99239203@qq.com（联系人：王老师，电话：13096363466）。

附件：1.报价须知

2.报价函

3.施工图

                汉源县中医医院

2024年9月13日

附件1

报价须知

资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目的特定资格要求：符合《消防技术服务机构从业条件》相关规定的要求，并已在社会消防技术服务信息系统中登记注册；
（八）参加本次活动三年内，未被《四川省消防救援总队关于公布全省消防技术服务机构重点监管对象的通告》列入四川省消防安全重点监管“黑名单”；

（九）本项目不接受联合体。

以上资料均须提供承诺函、截图并加盖单位公章。

二、技术要求
（一）检测范围

 针对本项目内的所有消防供配电设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械排烟系统、防火分隔设施、火灾自动报警系统、固定消防炮灭火系统、泡沫灭火系统、机械加压送风系统、应急广播系统、消防电梯、灭火器、防火卷帘、防火门、应急照明、疏散指示标志及其他消防设施设备，包含并不限于以下项目：
1．消防供、给水系统（包含：各类增压泵、稳压泵、报室外水泵接合器等）。
2．自动灭火设施系统【包含：室内、外消火栓系统（含消火栓卷盘）、自动喷淋系统和消防炮系统等】。
3．火灾自动报警系统（包含：各类自动化主机设备、各类报警器及其他）。
4．应急照明、安全出口、疏散指示、楼层层显。
5．防烟、排烟系统（包含：各类挡烟垂壁，各类消防风机、风道、防火阀，控制柜、并联线路等）。
6．正压送风、补风系统（包括：风机、风道、防火阀、控制柜、并联线路等）。
7．防火分隔系统【包含：防火门主机系统、防火门（含各类闭门器）、防火卷帘、挡烟垂壁等】。
8．消防广播系统（包含：广播主机系统、各类广播部设备等）。
9．高位水箱液位计及消防水池液位计（固定液位计和电子液位计等）。
10．气体灭火系统（包含：气体灭火控制柜、气熔胶自动灭火装置、七氟丙烷灭火系统及各类关联线路和阀组、气瓶）。
11．消防供配电设施（包括：消防供配电柜、消防电源、消防专用线路、消防备电及各类消防设施设备配电柜、控制柜等）。
12．消防电话系统（包含：电话主机系统、各类消防电话组件等）。
13．灭火器检测。
14．消防电梯。
（二）检测要求

1．对上述检测范围内的消防设施进行全面科学检测，检测相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的执业证，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定保证计量检测合格。

2．中标单位接到发标人通知可以进场检测后，必须有消防工程师带队进行检测，对检测工作、检测结果提供专业指导、安排和反馈。
3．中标单位必须在发标人要求的时间内出具客观、公正、准确、真实的检测报告，并对报告的客观性、公正性、准确性、真实性承担相应法律责任。

4．在检测工期内，中标单位需保证医院消防设施设备正常使用，不得因检测造成故障或隐患；不得未经允许开展检测工作，对医院正常诊疗造成影响；未经允许开展工作造成的责任和损失由检测单位承担。
（三）安全要求（包括但不限于以下内容）
1．须按国家、行业及医院安全生产工作要求做好消防设施设备检测工作，预防安全事件的发生。
2．检测人员在检测工作中，故意或间接对招标人造成损失的，必须无偿恢复或照价赔偿。
3．严禁违规作业，必须持相关专业技能证和上岗证进行相关作业。
4．严禁检测消防供配电时独立操作，必须双人双岗且持证上岗。
5．中标单位检测人员在检测施工内的一切人身伤害及伤亡事故由检测单位负责赔偿，招标人不承担任何责任。
6．中标单位所使用的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格。
三、商务要求：

1．服务期限及地点：

1．1项目履约期限：合同签订后接到采购方通知进场7个工作日内完成检测工作，并在采购方要求的时间内出具检测报告。
1．2服务地点：汉源县中医医院。

2．付款方式：

检测完成出具检测报告并提供等额增值税发票后一次性付款。
报价要求：

3.1本次询价最高限价9000.00元（大写：玖千元整），高于最高限价的报价视为无效报价。
3.2本项目报价金额为总包金额，包含员工工资、社保、意外伤害保险、加班费、福利、工作服、工具、耗材、机器设备、税费、管理费、利润等其他有可能发生的不可预见的费用。

四、报价方式及定标

供应商应根据采购项目要求，提交一次性不得更改的报价函（签字盖章有效）。

询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
附件2
报 价 函
致：汉源县中医医院

根据你单位“医学流程改造、室外附属工程及能力提升建设项目消防设施设备检测评估”的要求，经研究和核算相关文件后，我方愿以人民币          元（大写：           ）报价。我方承诺并承担相应的法律责任如下：

我方所提供的文件及资料均真实无误及有效，因我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

报价人：              （盖章）  
单位地址：
联系人：
联系方式：

日  期：
