附：采购设备清单
	序号
	品名
	技术参数
	单位 
	数量

	1
	专业音响
	TH-15音箱参数              
频率响应 40HZ-20KHz   覆盖角度 60度（H)x40度（H)  
阻抗 8ohm   灵敏度 110  
最大声压级 102db   使用场地 小型户外演出/宴会厅会议室  
额定功率 500W   适用面积 60平方以下使用  
峰值功率 1000W  
 箱体尺寸 428*443*702mm   箱体材料 15厘实木板  
喇叭单元配置 44芯压缩驱动高音.低音170磁75芯铝盆架
	只
	8

	2
	专业功放
	产品型号 GA-650   
额定功率 2x650W   
频率响应(1W) 20Hz-20KHz,+0/-1dB   
总谐波失真 ＜0.5%，20Hz-20KHz   
互调失真 = / ＜0.35%   
转换速率 ＞10V/us   
电压增益 31dB   
信噪比 ＞100dB   
输入灵敏度 0.775V/1.4V   
输入阻抗 平衡20K ohms/非平衡10K ohms   
保护线路 直流、过载、温度、啸叫   
保护电路 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路   
通风 由前往后的空气对流机制   
冷却 内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护   
净重 12.4kg   
毛重 14.0kg
	台
	3

	3
	效果器
	功能特点：◇自主研发3×DSP数字处理技术  ◇使用编码器遥控制音乐与人声总音量、可自由设定最大音量  ◇数控模拟音频处理电路 ◇ 音乐、麦克风音调采用7段均衡调节，低切频点可调  ◇音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能 ◇开机音乐、麦克风效果模式设定   USB互动调音软件控制接口  ◇ 可设置密码，限定开机次数  ◇ 自主研发专业防啸叫技术  ◇ 低音输出音量可随麦克风开关控制 ◇ 开关机静音功能，防止冲击后级功放                技术参数： 频响范围：（1dB)(MUSIC、MIC)20Hz～20KHz  输入灵敏度： (MIC) 11mV (MUSIC)210mV     中置音调(±14dB):100Hz ﹨10Hz  麦克风音调（±1OB)57Hz﹨134Hz﹨400Hz﹨1KHz﹨2.5KHz﹨6.3KHz﹨10KHz      音乐音调（±1OB）：57Hz﹨134Hz﹨400Hz﹨1KHz﹨2.5KHz﹨6.3KHz﹨16KHz       麦克风低切：30Hz﹨50Hz﹨80Hz﹨100Hz    信嗓比（A计权）：≥95dB  
产品尺寸：485*45*200  
	台
	1

	4
	反馈抑制器
	电压：230/115VAC，±10%，50/60HZ   最大功耗：50VA
涌入电流：1.5A，230VAC/3A，115VAC  涌入电流：1.5A，230VAC/3A，115VAC
采样率：（fs）32KHZ   频率响应：125HZ-15KHZ
失真：<0.1%(1KHZ时)   增益(旁路模式)：0DB线路输入
话筒输入：24/36/48DB   增益(旁路模式)：0DB线路输入
话筒输入：24/36/48DB   信噪比：>90DB
信号延时：<11毫秒   解联器频移，多达5HZ
屏蔽噪音，话筒/线路输入1个  连接器:3针XIR 5针DIN，平衡
最大电平：18/6/-6DBV线路输入   话筒输入：-18/-30/-42DBV
阻抗：10千欧/2千欧(线路，话筒)   CMRR :>25DB (50HZ至20KHZ）
幻象电源：16V（仅限话筒，可切换）  优先控制环路，DIN插针4和5
话筒输入：1X  连接器：3针XLR，5针DIN，平衡
	台
	1

	5
	调音台
	12通道调音台：最多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)、MG12XU、12通道调音台、最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)、2编组母线 + 1立体声母线、2 AUX (包括FX)、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路、单旋钮压缩器、高级效果器：SPX，含24组预置效果器、24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能、通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作、含Cubase AI DAW下载版软件、单声道输入通道上的PAD开关、+48V幻象供电、XLR平衡输出、世界通用的内部全局供电、可选购安装套件 RK-MG12、金属机身、外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6")、净重： 4.2 kg (9.3 lbs.)
	台
	1

	6
	会议话筒
	技术参数：
演播级，定向     
 含接收机处理器
	台
	18

	7
	真分集无线手持话筒
	发 射 机：
工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制
PLL锁相环频率合成技术   
特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频
调制方式：FM调频   频率稳定度：±0.002
FM最大调制频率偏：±45KHz RF高次谐波：低于主波基准60dB以上
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）整体系统频率响应取决于选取的话筒单元锌铝合金结构
使用电池：2节AA电池-可连续使用约20小时
 接  收  机：
工作频率：740~790MHz
采用微电脑CPU控制PLL锁相环频率合成技术
50MHz带宽内有200个可选频率
S/N信噪比:>105dB
T.H.D失真:<0.5%
频率响应:40Hz-18KHz
音频动态扩展及自动电平控制电路
音频输出电平数码电位器控制
 工作范围：在典型条件下150米，室外直线距离时250米，实际工作范围取决射频信号吸收.反射和干扰。
	套
	1

	8
	电源时序器
	额定输入：交流-220V、50Hz/60Hz
         30A/6KVA
额定输出：交流-220V、50Hz/60Hz
         15A/3KVA
开关机延时时间间隔：2秒
特点：面板特美声专业定制雅黑色铝合金面板、带电压指示显示屏，8路电源时序+1万用插孔输出，30A大电流输出，输出采用万用插孔电源座，方便任何电源插头接入。内按式按钮开关，避免随意性的启动或关闭。面板前置不受控万能插座，方便临时供电
	台
	2

	9
	豪华机柜
	32U豪华机柜
	台
	1

	10
	卡龙线
	专业音响卡龙连接线
	条
	10

	11
	贝尔头
	音响功放连接贝尔头
	个
	12

	12
	壁挂架
	专业音响壁挂架
	盒
	3

	13
	安装支架
	黑色铝合金型材，镀锌矩管支架，外框尺寸 3.94米*2.18米
	项
	1

	14
	综合布线
	1.单相220V，3*6平方主电源线1组(屏体最大功率7.8KW)                                                                                     2.信号网线6根（控制室位置较远，考虑备用）
	批
	1


1、表内如果列有品牌型号，仅为参考品牌型号，要求各投标服务商所提供产品的配置及技术参数不得低于参考品牌型号的技术参数。在供货时必须向业主提供产品的详细的技术参数，否则不接收，造成损失自行承担。
第二章   比选申请书的编制
比选申请书的语言：供应商的比选申请书应使用汉语编制。
供应商应根据本评比文件的规定提交比选申请书。
比选申请书全部用不褪色的墨水(粉)打印。比选申请书应由供应商的法定代表人或法定代表人授权委托代理人按规定签名或盖章。如果是由授权代理人签名，则应在比选申请书中附有授权委托书。
对必须在比选申请书文件上改正的错误应由法定代表人或授权委托代理人小签。
比选申请书要求按规定格式和内容填报；包封上还应写明：（1）项目名称（2）供应名称（3）联系人及电话。评比人不接受未按要求进行密封和标记的比选申请书。因密封不严、标记不明而产生的后果，评比人概不负责。
第三章    比选申请书格式
说明：
(1)供应商在制作比选申请书时可参考本章所附格式。供应商可根据实际情况自主编制。
(2)本章所附格式大小只是范例，如填写不下，可另附页。
(3)比选申请书正本1份。
3.1比选申请书封面（仅供参考）
汉源县中医医院
门诊楼会议室音响系统项目比选
比选申请书
服务商：    (全称并加盖公章)
联系人：
联系电话：
                          年  月  日
3.2法定代表人授权书
本授权委托书声明：我         系          的法定代表人，现授权      为我公司(机构)委托代理人，以本公司(机构)的名义参加“           项目”招标代理机构比选活动。委托代理人在定点服务商比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我的公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
委托代理人：              性别：           年龄：           职务：         
法定代表人（签字）：                
委托代理人（签字）：                
服务商：                    
日    期：    年   月  日
附：法定代表人及委托代理人的身份证（双面）复印件。
3.3服务商申请
一、我公司对提交的所有比选申请文件负责。你方或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的文件和资料的真实性。
二、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请文件，并对此类任何行动不承担任何负责。
三、由于整个比选是事后备案，我公司也完全理解可能因某种正当原因而改变比选结果(即使已签字合同)或重新比选并不承担任何责任。
3.4服务商资格文件
供应商应提供以下有效的资质证明文件（复印件加盖鲜章）：
营业执照、组织机构代码、税务登记证或国家新颁发的多证合一营业执照；
3.5公司简介
3.6报价
注：按照第一章中“采购设备清单”中货物顺序进行分项及合计报价，每项产品均需写出所提供产品的品牌及型号等。（此报价为一次性报价）
3.7服务方案
注：服务方案应根据项目的特点和需要实事求是地编制，不得违反法律规定，不得夸大其词，不得空口许诺，具有可操作性。
3.8其他服务商认为需要说明的内容。
第四章    比选申请书的提交
4.1比选申请书应该在第一章中规定的截止时间前提交。迟到的比选申请书比选人将不予接收，且不论迟到的原因。
4.2比选申请书为一正一副。应按要求签字及盖章，外包装应密封，在密封的骑缝处加盖企业公章（或密封章）。
第五章    评比
5.1 比选申请人应在提交比选申请书截止时间前将密封后的比选比选申请书提交给比选人。凡在比选申请书提交截止时间过后送达的比选申请书不予受理，更不得参加比选。比选人不再对比选申请书举行单独的开封仪式，在比选评比委员会和监督人员在场的情况下当场开封、评比。
5.2 本项目的比选由比选人选熟悉项目情况和本比选文件规定，责任心强、办事公正的工作人员组成比选评比委员会对比选申请人的比选申请书按照比选标准的规定进行详细的评审。
5.3 比选人对未中选单位的未中选理由不需要进行答疑工作。
5.4 评比委员会应将所有比选申请书同时启封，评委独立打分。
5.5 比选人应当对比选申请人报送的比选申请书内容保密，比选人及参与者不得泄漏。
5.6对比选申请书进行响应比选文件检查。没有充分响应比选文件的不得进入打分程序；比选人认为比选申请书有不清楚的地方，可以要求招标代理机构解释、澄清，但比选申请人不得对比选文件作实质性的修改。拒绝澄清的，比选申请书无效。
5.7本项目比选申请人的比选实行综合评分法，按合计得分排序第1名服务商中选。若中选人主动放弃中选、或因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可依次顺延一位比选申请人中选。如服务商分数相同，由评比委员会投票决定，得票数多者中选。
5.8评比结束后，就比选结果在汉源县中医医院官方网站发布结果公告，不再对各服务商进行口头或书面通知。
5.10 评比标准：凡评比标准中没有列出的评定内容在评比时不得作为打分和作废的依据。
5.11综合评分明细表
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价 
	50
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×50


	

	2
	技术指标和配置
	15
	产品参数合理、实用，满足招标文件技术要求的，没有负偏离得15分；有负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 
	

	3
	服务方案
	35
	根据投标人针对本项目的项目服务方案按如下要求进行综合评审： 

1、技术支持承诺情况：投标人需提供技术支持书面承诺，内容完善，包括是否能到场培训指导使用人如何正确使用产品、技术支持人员信息和电话，每项5分共计10分。其中有一条未提供或有缺陷 的或不符合实际需求的该项不得分。
2、投标人拟投入本项目的服务人员等，至少需包含下列标准且贴合采购人实际需求：投标人需提供在本项目中承担服务的人员配置（附身份证复印件），此项5分。其中有未提供或有缺陷的或不符合实际需求的该项不得分。
3、根据投标人针对本项目的售后服务方案评分，售后服务方案：所送商品在质保期内如出现质量问题，承诺无条件免费换新得10分，承诺免费维修得5分，不予处理不得分，本项共计10分。 
4.能承诺每年医院大型活动现场保障的、移动设备放置位置合理的，每项5分共计10分。其中有未提供或有缺陷的或不符合实际需求的该项不得分。

	提供服务方案，格式自拟。

	4
	合计
	100
	
	


