双极高频超声双输出手术系统（升级）
一、升级所需配置：
	序号
	品名
	规格型号
	数量
	单位

	
	超声发生器
	USG-400
	1
	台


二、参数：
★1、可与同品牌高频电刀联动实现双极超声刀功能，在一把器械同时输出电能量和超声能量
★2、超声刀振动频率为≥47000HZ，可以一步完成凝血切割操作,血管闭合功能，经FDA认证可安全处理7mm及7mm以下血管。
★3、刀头应为一体化设计，一把刀头既能实现快速超声波切割，也能实现双极电止血。
4、超声刀既有手控又有脚控功能，便于操作。
5、超声刀刀头应具有6种以上型号，刀头先端为弧形设计，从而满足医院不同类型手术的需要。
6、刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要
7、在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音的提示工作状况
8、快速简便的触屏设置以及清晰显示的诊断信息。
9、有甲状腺外科专用开放刀头
10、主机有自检功能, 且自检时间三秒钟，以适合临床手术需要，能量系统能够发出三种不同的声音
11、接口可自动识别器械，且连接线不会记录使用次数。
★12可与同品牌腹腔镜联动实现自动排烟，实现绿色手术室。同时保证手术视野清晰，保证手术安全性
