
	序号
	设备名称
	招标参数
	数量
	单位

	1
	12芯室外单模光缆
	12芯单模、室外型
	450
	米

	2
	12口光纤终端盒
	12口光纤终端盒
	2
	台

	3
	1.5米尾纤
	单模sc光纤尾纤(1.5米)
	8
	根

	4
	监控POE分离器
	AC220转DC12V
	5
	套

	5
	光纤跳线
	单模sc光纤跳线 (3米)
	8
	根

	6
	内网交换机
	24个10/100/1000M电口+2个千兆SFP接口，交换容量52G，包转发率18.7Mpps
	1
	台

	7
	外网交换机
	24个10/100/1000M电口+2个千兆SFP接口，交换容量52G，包转发率18.7Mpps
	1
	台

	8
	监控交换机
	16口POE交换机 2千兆1光纤级联 SPOE供电200W以上大码流高清监控、交换容量11G、包转发率7.4Mpps、输入电压AC220V 输出电压DC15V
	1
	台

	9
	16路硬盘录像机
	★支持最大16路网络视频接入，网络性能接入80Mbps,储存64Mbps,转发40Mbps

支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入

支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放

★1个百兆以太网接口、1个VGA接口、1 个HDMI接口、2个USB接口（后面板1个USB， 前面板1个USB)、1个SATA接口、1个电源 输入接口，1个RCA音频输入接口、1个RCA 音频输出接口。

★最大可接入1块接口为SATA的硬盘， 单硬盘容量支持最大支持10TB。

设备总资源即每秒处理图像的总帧 数，应在产品标准中明确规定，并在产品 的技术文件中明示。

★满负载条件下的最大接入带宽75Mbps、 最大转发带宽75Mbps。

★支持将IPC接入配置以CSV格式文件导 入或导出本机。

支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能； 支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能； 支持客户端与ipc双向语音对讲。

可创建不同用户的权限组，可分配不同 用户权限（最大支持20个用户组及64个用户）；

用户首次登录时，提示修改管理员密 码，密码字符长度最大支持32位，支持提 示问题密码找回；

每个用户在登入设备时，每次输错密码 均会提示剩余密码输入次数，第五次输错时，账户将被锁定。可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz
	1
	台

	10
	4T监控硬盘
	监控级、4T机械硬盘
	6
	块

	11
	12U机柜
	壁挂式、450MM*600MM*635MM、钢板厚度：方孔条1.5MM ，其他1.2MM
	1
	台

	12
	200万像素摄像头
	★1、具有200W像素 CMOS传感器。

2、最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明）

★3、在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）

4、最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.0005 lx。（公安部型式检验报告证明）

5、支持H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明）

6、支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明）

★7、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明）

8、图像传输延时≤140ms。（公安部型式检验报告证明）

9、灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）

10、信噪比不小于58dB。（公安部型式检验报告证明）

11、需具不小于92dB宽动态。（公安部型式检验报告证明）

12、红外补光距离不小于80米。（公安部型式检验报告证明）

13、支持在5%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明）

14、支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。（公安部型式检验报告证明）

★15、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项（公安部型式检验报告证明）

16、支持8行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）

17、支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明）

18、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。（公安部型式检验报告证明）

★19、支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明）

20、"具有黑白名单功能，支持MAC地址过滤功能。（公安部型式检验报告证明）
21、具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。（公安部型式检验报告证明）

22、具备人脸增强、场景变更侦测等功能。（公安部型式检验报告证明）

23、支持客流统计、客流信息查询功能，客流统计准确率不小于90%。（公安部型式检验报告证明）

24、支持热度图功能，可形成空间和时间两张热度图进行显示。（公安部型式检验报告证明)

25、具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、智能红外、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部型式检验报告证明）

为了防止伪造检测报告、虚假响应，检测报告需加盖厂家鲜章
	5
	台

	13
	支架
	ABS塑胶、支架长度：225mm  支架底座：100*85mm、带防水盒
	5
	个

	14
	电源
	12V18A 集中供电电源
	1
	个

	15
	立杆
	3米、监控标准立杆、带避雷针、地笼
	1
	根

	16
	网线
	超五类、无氧铜、超五类网线8芯0.5全铜
	3
	箱

	17
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，SFP千兆光接口模块，接口类型为LC
	6
	个

	18
	光纤熔纤费
	需熔接24根光纤
	1
	工

	19
	施工费
	包含道路开槽、光纤及交换机、监控等设备的安装及调试
	10
	个

	20
	辅材
	金属导管、卡扣、胶布、PVC管等
	1
	批


