附：采购设备清单
	序号
	品名
	技术参数
	单位 
	数量

	1
	 室内全彩
	1、.LED封装：1010灯珠封装，为保证产品的兼容性、稳定与可靠性，LED封装与LED显示屏为同一品牌（封装厂家提供证明函）。
2、像素间距:1.86mm；
3、成像原理：LED主动发光；
4、扫描方式:1/43扫描；
5、模组工作电压：+4.2V；
6、模组平均功率：15W；
7、模组最大功率：22W；
8、色温：8000-13000K；
9、像素密度：288906 点/㎡；
10、对地漏电流：＜2mA;
11、灰度/颜色：281万亿；
12、平均无时间故障：≥10000小时；
13、寿命：≥100000小时；
14、杂点率：≤1/100000；
15、刷新率≥3840Hz；
16、工作环境温度：-25℃至+45℃；
17、工作环境湿度：10%～50%RH。
	平米
	8

	2
	开关电源
	1.LED专用电源，输入电压在100-240Vac间均可正常工作
2.为保证产品的兼容性、稳定与可靠性，开关电源与LED显示屏为同一品牌。
	台
	39

	3
	专业主控 
	1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI，2路DVI；
2、输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3、视频输出带载能力：260万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点；
4、支持视频源任意切换，画面缩放；
5、支持画面偏移；
6、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
7、支持多设备任意拼接级联，严格同步；
8、支持亮度、色温调节；
9、支持低亮高灰；
10、支持HDCP1.4；                                                                       
	台
	1

	4
	接收卡
	1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
6、支持14bit精度逐点校正；
7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
8支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；
9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
10、单卡支持32组RGB信号输出（非扩展）；
11、支持超大带载面积；
12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；
13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
14、支持电源反接保护电路；
15、级联控制区域65536*65536像素点；最多65536张；
16、卡与卡之间实现纳秒级同步；
17、静态：刷新率可达到16000Hz ；1/8扫：刷新率可达到10000Hz；
	张
	36


1、表内如果列有品牌型号，仅为参考品牌型号，要求各投标服务商所提供产品的配置及技术参数不得低于参考品牌型号的技术参数。在供货时必须向业主提供产品的详细的技术参数，否则不接收，造成损失自行承担。
第二章   比选申请书的编制
比选申请书的语言：供应商的比选申请书应使用汉语编制。
供应商应根据本评比文件的规定提交比选申请书。
比选申请书全部用不褪色的墨水(粉)打印。比选申请书应由供应商的法定代表人或法定代表人授权委托代理人按规定签名或盖章。如果是由授权代理人签名，则应在比选申请书中附有授权委托书。
对必须在比选申请书文件上改正的错误应由法定代表人或授权委托代理人小签。
比选申请书要求按规定格式和内容填报；包封上还应写明：（1）项目名称（2）供应名称（3）联系人及电话。评比人不接受未按要求进行密封和标记的比选申请书。因密封不严、标记不明而产生的后果，评比人概不负责。
第三章    比选申请书格式
说明：
(1)供应商在制作比选申请书时可参考本章所附格式。供应商可根据实际情况自主编制。
(2)本章所附格式大小只是范例，如填写不下，可另附页。
(3)比选申请书正本1份。
3.1比选申请书封面（仅供参考）
汉源县中医医院
门诊楼会议室音响系统项目比选
比选申请书
服务商：    (全称并加盖公章)
联系人：
联系电话：
                          年  月  日
3.2法定代表人授权书
本授权委托书声明：我         系          的法定代表人，现授权      为我公司(机构)委托代理人，以本公司(机构)的名义参加“           项目”招标代理机构比选活动。委托代理人在定点服务商比选活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我的公司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
委托代理人：              性别：           年龄：           职务：         
法定代表人（签字）：                
委托代理人（签字）：                
服务商：                    
日    期：    年   月  日
附：法定代表人及委托代理人的身份证（双面）复印件。
3.3服务商申请
一、我公司对提交的所有比选申请文件负责。你方或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的文件和资料的真实性。
二、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的比选申请文件，并对此类任何行动不承担任何负责。
三、由于整个比选是事后备案，我公司也完全理解可能因某种正当原因而改变比选结果(即使已签字合同)或重新比选并不承担任何责任。
3.4服务商资格文件
供应商应提供以下有效的资质证明文件（复印件加盖鲜章）：
营业执照、组织机构代码、税务登记证或国家新颁发的多证合一营业执照；
3.5公司简介
3.6报价
注：按照第一章中“采购设备清单”中货物顺序进行分项及合计报价，每项产品均需写出所提供产品的品牌及型号等。（此报价为一次性报价）
3.7服务方案
注：服务方案应根据项目的特点和需要实事求是地编制，不得违反法律规定，不得夸大其词，不得空口许诺，具有可操作性。
3.8其他服务商认为需要说明的内容。
第四章    比选申请书的提交
4.1比选申请书应该在第一章中规定的截止时间前提交。迟到的比选申请书比选人将不予接收，且不论迟到的原因。
4.2比选申请书为一正一副。应按要求签字及盖章，外包装应密封，在密封的骑缝处加盖企业公章（或密封章）。
第五章    评比
5.1 比选申请人应在提交比选申请书截止时间前将密封后的比选比选申请书提交给比选人。凡在比选申请书提交截止时间过后送达的比选申请书不予受理，更不得参加比选。比选人不再对比选申请书举行单独的开封仪式，在比选评比委员会和监督人员在场的情况下当场开封、评比。
5.2 本项目的比选由比选人选熟悉项目情况和本比选文件规定，责任心强、办事公正的工作人员组成比选评比委员会对比选申请人的比选申请书按照比选标准的规定进行详细的评审。
5.3 比选人对未中选单位的未中选理由不需要进行答疑工作。
5.4 评比委员会应将所有比选申请书同时启封，评委独立打分。
5.5 比选人应当对比选申请人报送的比选申请书内容保密，比选人及参与者不得泄漏。
5.6对比选申请书进行响应比选文件检查。没有充分响应比选文件的不得进入打分程序；比选人认为比选申请书有不清楚的地方，可以要求招标代理机构解释、澄清，但比选申请人不得对比选文件作实质性的修改。拒绝澄清的，比选申请书无效。
5.7本项目比选申请人的比选实行综合评分法，按合计得分排序第1名服务商中选。若中选人主动放弃中选、或因不可抗力提出不能履行合同的，比选人可依次顺延一位比选申请人中选。如服务商分数相同，由评比委员会投票决定，得票数多者中选。
5.8评比结束后，就比选结果在汉源县中医医院官方网站发布结果公告，不再对各服务商进行口头或书面通知。
5.10 评比标准：凡评比标准中没有列出的评定内容在评比时不得作为打分和作废的依据。
5.11综合评分明细表
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价 
	50
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×50


	

	2
	技术指标和配置
	15
	产品参数合理、实用，满足招标文件技术要求的，没有负偏离得15分；有负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 
	

	3
	服务方案
	35
	根据投标人针对本项目的项目服务方案按如下要求进行综合评审： 

1、技术支持承诺情况：投标人需提供技术支持书面承诺，内容完善，包括是否能到场培训指导使用人如何正确使用产品、技术支持人员信息和电话，每项5分共计10分。其中有一条未提供或有缺陷 的或不符合实际需求的该项不得分。
2、投标人拟投入本项目的服务人员等，至少需包含下列标准且贴合采购人实际需求：投标人需提供在本项目中承担服务的人员配置（附身份证复印件），此项5分。其中有未提供或有缺陷的或不符合实际需求的该项不得分。
3、根据投标人针对本项目的售后服务方案评分，售后服务方案：所送商品在质保期内如出现质量问题，承诺无条件免费换新得10分，承诺免费维修得5分，不予处理不得分，本项共计10分。 
4.该显示系统能与院内视频会议系统对接、会议视频与显示屏兼容并正常显示的每项5分共计10分。其中有未提供或有缺陷的或不符合实际需求的该项不得分。

	提供服务方案，格式自拟。

	4
	合计
	100
	
	


